|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: | 000\_1 | | | |  |
| NPK |  | | | |  |
| BKP: | 283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster | | | |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  | Deckenbekleidung aus Linearrasterdecke |  |  |  |  |
|  | Linearrasterdecke als Offene Decke. Abgehängt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Liefern und montieren von Linearrasterdecke. |  |  |  |  |
|  | **Typ: Duon – V-100** |  |  |  |  |
|  | bestehend aus Aluminium bandlackiert, |  |  |  |  |
|  | Tragschienen in Stahl, schwarz lackiert. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ausmass: Fläche |  |  |  |  |
|  | Paneelen mit profilierten Rändern, die so an einer  Justierbaren Unterkonstruktion befestigt werden, |  |  |  |  |
|  | dass jedes Paneel einzeln von Hand zu entfernen |  |  |  |  |
|  | ist. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Paneelhöhe: 113 mm |  |  |  |  |
|  | Materialstärke 0.5mm  Farbe: RAL 9003 matt |  |  |  |  |
|  | Modul: 50 / 100mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Inkl. Tragschienen mit Abstand 1000 – 1200 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Sämtliche Trageschienen müssen mit |  |  |  |  |
|  | Gewindestange an die Decke fixiert und mit |  |  |  |  |
|  | Konterost versteift werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.1 | Abhänghöhe mm 200 bis 1500 mm | 1 | m2 | ………………… | ………………… |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Standartfarbton RAL 9003 / RAL 9006 / RAL 9005 |  |  |  |  |
| .100.2 | Per | 1 | m2 | ………………… | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.3 | Anschnitte an Bekleidungselemente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.4 | Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige |  |  |  |  |
|  | Verstärkungen der Randelemente durch das |  |  |  |  |
|  | Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen |  |  |  |  |
|  | sind in die Einheitspreise einzurechnen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.5 | Anschnitt parallel zum Rand | 1 | m1 | …………………. | …………………. |
|  | Zuschlag |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | 000\_1 | | | |  |
| NPK |  | | | |  |
| BKP: | 283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster | | | |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  |  |  |  |  |  |
| .101 | Baustelleneinrichtung erstellen und halten |  |  |  |  |
|  | für die Dauer der Leistung des Unternehmers. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .101.1 | Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten |  |  |  |  |
|  | nach Norm SIA118 | 1 | gl | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |