|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: | 000\_1 | | | |  |
| NPK |  | | | |  |
| BKP: | 283.6 Deckenbekleidung aus Linearraster | | | |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  | Lineare Deckenbekleidung aus Aluminium Baffeln |  |  |  |  |
|  | Linearrasterdecke als Offene Decke. Abgehängt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ausmass: Fläche |  |  |  |  |
|  | Baffeln mit profilierten Rändern und |  |  |  |  |
|  | Justierbarer Unterkonstruktion., |  |  |  |  |
|  | Jede Baffel ist einzeln und von Hand zu entfernen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Baffelhöhe: 100 / 200 / 300 mm  Baffelbreite: 50 mm |  |  |  |  |
|  | Materialstärke 0.6 / 0.7 mm  Farbe: RAL 9003 |  |  |  |  |
|  | Fuge: 20 bis max. 120 mm Variabel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Inkl. Tragschienen mit Abstand 1000 – 1200 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Sämtliche Trageschienen abgehängt mit |  |  |  |  |
|  | Gewindestange oder Schnellabhänger. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.1 | Abhänghöhe mm 200 bis 1500 mm | 1 | m2 | ………………… | ………………… |
|  |  |  |  |  |  |
|  | RAL / NCS. Nr............ (nach Wahl) |  |  |  |  |
| .100.2 | Per | 1 | m2 | ………………… | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.3 | Perforation |  |  |  |  |
|  | Ø 1,5 mm, und 2 mm, Lochflächenanteil 22-25% |  |  |  |  |
|  |  | 1 | m2 | ………………… | ………………… |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.4 | Akustik |  |  |  |  |
|  | Baffel mit werkseits eingeklebten 0,2 mm dickem Akustikvlies. | per | m2 | ………………… | ………………… |
| .100.5 | Akustik |  |  |  |  |
|  | Baffeln mit gleichwertigen Mineralwollmatten Inkl. Vlies schwarz hinterlegen. | per | m2 | ………………… | ………………… |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | 000\_1 | | | |  |
| NPK |  | | | |  |
| BKP: | 283.6 Deckenbekleidung aus Metallraster | | | |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.6 | Anschnitte an Bekleidungselemente | 1 | m1 | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.7 | Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige |  |  |  |  |
|  | Verstärkungen der Randelemente durch das |  |  |  |  |
|  | Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen |  |  |  |  |
|  | sind in die Einheitspreise einzurechnen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.8 | Anschnitt parallel zum Rand |  |  |  |  |
|  | Zuschlag |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.9 | Randabschluss | 1 | m1 | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
| 100.10.1 | Randabschluss Randwinkel 20 x 20 mm |  |  |  |  |
|  | Oberfläche RAL 9003 | Per | m1 | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .101 | Baustelleneinrichtung erstellen und halten |  |  |  |  |
|  | für die Dauer der Leistung des Unternehmers. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .101.1 | Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten |  |  |  |  |
|  | nach Norm SIA118 | 1 | gl | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |