|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: | 000\_1 | | | |  |
| NPK |  | | | |  |
| BKP: | 283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster | | | |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  | Deckenbekleidung Linearrasterdecke. |  |  |  |  |
|  | Linearrasterdecke als offene Decke, abgehängt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Liefern und montieren von Linearrasterdecke. |  |  |  |  |
|  | **Typ: Duon –Biplaner 9,** |  |  |  |  |
|  | bestehend aus Aluminium bandlackiert, |  |  |  |  |
|  | Tragschienen in Stahl, schwarz lackiert. |  |  |  |  |
|  | Befestigung mittels Einrastfedern, gemäss Plan |  |  |  |  |
|  | Architekt/in. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ausmass: Fläche |  |  |  |  |
|  | Decke bestehend aus Platten mit |  |  |  |  |
|  | Format L x B 1200 x 600 mm |  |  |  |  |
|  | Farbe: RAL 9003 matt |  |  |  |  |
|  | Materialstärke 0.6mm  Stegbreite: 9 mm |  |  |  |  |
|  | Steghöhe 40 mm |  |  |  |  |
|  | Zellenmass: 40 – 86 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Inkl. Verdeckter U-Tragschienen, Tragschienen - |  |  |  |  |
|  | Verbinder und Federn. |  |  |  |  |
|  | Sämtliche Trageschienen müssen mit |  |  |  |  |
|  | Gewindestange an die Decke fixiert und mit |  |  |  |  |
|  | Konterost versteift werden.  LE = m2. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.1 | Abhänghöhe mm 200 bis 1500 mm | 1 | LE | ………………… | ………………… |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Farbton RAL NCS |  |  |  |  |
| .100.2 | Zuschlag | 1 | LE | ………………… | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.3 | Anschnitte an Bekleidungselemente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.4 | Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige |  |  |  |  |
|  | Verstärkungen der Randelemente durch das |  |  |  |  |
|  | Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen |  |  |  |  |
|  | sind in die Einheitspreise einzurechnen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.5 | Anschnitt parallel zum Rand | 1 | m1 | …………………. | …………………. |
|  | Zuschlag |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | 000\_1 | | | |  |
| NPK |  | | | |  |
| BKP: | 283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster | | | |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.6 | Ausschnitt in Platte Rechteckig |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | Per | Stk | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.7 | Ausschnitt in Platte Rund |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | Per | Stk | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.8 | Passplatten |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | Per | Stk | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
| .100.9 | Randwinkel 20 x 20 mm |  |  |  |  |
|  | Farbe: RAL 9003 matt | 1 | m1 | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
| 100.9.1 | Randwinkel 20 x 20 mm |  |  |  |  |
|  | Farbe: RAL / NCS | Per | m1 | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
| 101 | Baustelleneinrichtung erstellen und halten |  |  |  |  |
|  | für die Dauer der Leistung des Unternehmers. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| .101.1 | Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten |  |  |  |  |
|  | nach Norm SIA118 | 1 | gl | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |