|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | 000\_1  |   |
| NPK  |  |   |
| BKP: | 283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster |   |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|   | Deckenbekleidung aus Linearrasterdecke |   |   |   |   |
|   | Linearrasterdecke als Offene Decke. Abgehängt. |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | Liefern und montieren von Linearrasterdecke. |   |   |   |   |
|   | **Typ: Duon – V-100**  |   |   |   |   |
|   | bestehend aus Aluminium bandlackiert,  |   |   |   |   |
|   | Tragschienen in Stahl, schwarz lackiert. |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   | Ausmass: Fläche |   |   |   |   |
|   | Paneelen mit profilierten Rändern, die so an einerJustierbaren Unterkonstruktion befestigt werden, |   |   |   |   |
|   | dass jedes Paneel einzeln von Hand zu entfernen |   |   |   |   |
|   | ist. |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   | Paneelhöhe: 113 mm |   |   |   |   |
|   | Materialstärke 0.5mmFarbe: RAL 9003 matt |   |   |   |   |
|   | Modul: 50 / 100mm |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|  | Inkl. Tragschienen mit Abstand 1000 – 1200 mm |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |   |
|   | Sämtliche Trageschienen müssen mit |   |   |   |   |
|   | Gewindestange an die Decke fixiert und mit  |   |   |   |   |
|   | Konterost versteift werden. |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
| .100.1 | Abhänghöhe mm 200 bis 1500 mm | 1 | m2 | ………………… | ………………… |
|   |   |   |   |   |   |
|   | Standartfarbton RAL 9003 / RAL 9006 / RAL 9005 |   |   |   |   |
| .100.2 | Per | 1 | m2 | ………………… | …………………. |
|   |   |   |   |   |   |
| .100.3 | Anschnitte an Bekleidungselemente |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| .100.4 | Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige  |   |   |   |   |
|   | Verstärkungen der Randelemente durch das  |   |   |   |   |
|   | Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen |   |   |   |   |
|   | sind in die Einheitspreise einzurechnen. |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
| .100.5 | Anschnitt parallel zum Rand |  1 | m1 | …………………. | …………………. |
|   | Zuschlag |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Objekt: | 000\_1  |   |
| NPK  |  |   |
| BKP: | 283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster |   |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  |  |  |  |  |  |
| .101 | Baustelleneinrichtung erstellen und halten  |   |   |   |   |
|   | für die Dauer der Leistung des Unternehmers. |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| .101.1 | Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten  |   |   |   |   |
|   | nach Norm SIA118 | 1 | gl | …………………. | …………………. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |